Система видеонаблюдения Горизонт

Руководство пользователя
2026

Оглавление

1. Начало работы	 					3
1.1. Авторизация	 3
1.2. Завершение сеанса работы 	3
1.3. Разделы для работы	 4
2. Требования к АРМ пользователя 	5
2.1. Требования к аппаратному обеспечению	 5
2.2. Требования к программному обеспечению 5
3. Работа с видеостеной	 6
3.1. Просмотр и управление видеоканалом	 8
3.2. HD режим просмотра видеоканала 	9
3.3. Работа с плейлистами 	12
4. Работа с картой 	14
5. Работа с архивом 	15
6. Помощь	 16

1. Начало работы
Для начала работы необходимо перейти по ссылке https://bag-urn.rug с помощью web-браузера. Поддерживаются все основные браузеры, но рекомендуется всегда использовать последние доступные версии.

1.1. Авторизация
Для начала работы необходимо авторизоваться в системе. 
При переходе по ссылке https://bg-uln.ru с помощью web-браузера откроется окно авторизации, в котором необходимо ввести логин и пароль. Логин и пароль для авторизации предоставляет администратор системы.

В случае успешной авторизации откроется начальная страница, представляющая собой карту с нанесенными на ней пиктограммами объектов (или групп объектов) и элементами управления. 

1.2. Завершение сеанса работы
Для завершения сеанса работы или смены пользователя необходимо в правом вернем углу рабочего экрана нажать на пиктограмму пользователя и затем на кнопку "Выход". После этого откроется начальное окно авторизации.

1.3. Разделы для работы

Для комфортной работы в системе предусмотрена панель инструментов с несколькими разделами:
1. 	Монитор камер.
2. 	Карта.

2. Требования к АРМ пользователя

2.1. Требования к аппаратному обеспечению
Минимальные рекомендуемые требования к АРМ (автоматизированному рабочему месту) администратора/пользователя:
• 	ПК на базе процессора Intel Core i3 (или более производительный);
• 	Оперативная память: не менее 4 GB (рекомендуется 8 GB и более);
• 	Сетевой интерфейс: не менее 100 мбит/с;
• 	Скорость интернет соединения не менее 10 Мб/с;
• 	Память видеоадаптера: не менее 256 MB (рекомендуется 512 MB и более).

2.2. Требования к программному обеспечению
Минимальные рекомендуемые требования к АРМ (автоматизированному рабочему месту) администратора/пользователя:
• 	ОС Windows 7/8/10;
• 	Браузер Google Chrome версии не ниже 60 (или другой с аналогичными характеристиками);

3. Работа с видеостеной
На видеостене доступны следующие элементы управления:

Переключатель объектов/плейлистов

Данный переключатель позволяет переключаться между всеми доступными объектами и избранными камерами, помещенными в плейлисты.

Блок поиска объектов

В данном блоке можно производить поиск по типу объекта, названию объекта, адресу объекта и по названию сервера, на котором объект расположен (доступно только для администраторов).

Список объектов

В данном блоке располагается полный список доступных к просмотру объектов.

Скрытие элементов управления

Данная кнопка позволяет скрыть элементы управления (пункты 1, 2 и 3) для расширения рабочей области

Настройка отображения

В данном блоке расположены кнопки настройки отображения видеоканалов на стене, позволяющие перейти в полноэкранный режим или сменить раскладку видеоканалов по заданным пресетам (1x1, 2x2, 3x2, 4x3 и 6x4) или в произвольном порядке.

3.1. Просмотр и управление видеоканалом

При просмотре видеоканалов в режиме миниатюр (на видеостене) доступны для управления видеоканалом следующие функции:

Название видеоканала

Отображение названия видеоканала. При наведении курсора название отобразится полностью.

Кнопка добавления видеоканала в плейлист

При нажатии откроется окно с интерфейсом по созданию плейлистов и добавлению туда видеоканала.

Кнопка «Сообщить о проблеме»

При нажатии откроется всплывающее окно, в котором можно сообщить о какой-либо проблеме, возникшей с видеокамерой (загрязнение объектива, нет изображения и т.д.).

Переход в полноэкранный режим просмотра (SD качество)

При нажатии включится полноэкранный режим просмотра видеоканала в SD качестве. . По двойному клику на плеер включается HD режим просмотра видеоканала.

3.2. HD режим просмотра видеоканала
При переходе в HD режим просмотра видеоканала откроется следующее окно:

Название видеоканала

При нажатии на название его можно отредактировать (при наличии соответствующих прав).

Отображение даты и времени

Отображение даты и времени, установленных на видеокамере.

Кнопка добавления видеоканала в плейлист

При нажатии откроется окно с интерфейсом по созданию плейлистов и добавлению туда видеоканала.

Кнопка "сообщить о проблеме"

При нажатии откроется всплывающее окно, в котором можно сообщить о какой-либо проблеме, возникшей с видеокамерой (загрязнение объектива, нет изображения и т.д.).

Получение снапшота

При нажатии откроется последний кадр, полученный с видеокамеры.

Список камер, привязанных к объекту

Список камер, привязанных к открытому объекту. При нажатии на миниатюру откроется выбранный видеоканал в режиме HD.

Выбор даты для перехода в видеоархив.

Открывает календарь с доступными датами для просмотра архива.

Переход в полноэкранный режим просмотра (HD качество)

При нажатии включится полноэкранный режим просмотра видеоканала в HD качестве.

Переход в онлайн режим просмотра видео

Кнопка доступна только при просмотре архива. Переключает плеер в режим просмотра онлайн.

Включение/ отключение звука

Включает или отключает звук с камеры, если он доступен.

Переключатель скорости просмотра архива

Доступны режимы 0.25x, 0.5x, 1x, 1.5x, 2x, 4x и 8x.

3.3. Работа с плейлистами
Плейлисты предназначены для группировки избранных камер и быстрого доступа к ним. Чтобы создать плейлист, необходимо перейти на вкладку работы с плейлистами и затем нажать на кнопку добавить.

После этого появится окно, в котором нужно будет ввести имя создаваемого плейлиста, и затем нажать на кнопку "Сохранить".

Для добавления камер в плейлист, необходимо нажать на кнопку для добавления камеры в плейлист , затем выбрать созданный ранее плейлист из появившегося списка. 
 При успешном добавлении камеры в плейлист в правом верхнем углу экрана появится соответствующее всплывающее сообщение. 

Так же можно создать новый плейлист прямо из окна добавления камеры в плейлист. 

4. Работа с картой

Кнопки изменения масштаба карты

Окно поиска по объектам и фильтры

5. Работа с архивом
Для просмотра архивных записей видеоканала, необходимо нажать на кнопку выбора даты просмотра видеоархива  на панели инструментов или нажать на саму таймлинию.

Кнопка для скачивания фрагмента архива

После нажатия, на таймлинии появляются границы начала и конца необходимого для скачивания отрезка архива. Можно изменять их перетаскиванием или редактировать с помощью ввода с клавиатуры

После выставления необходимого промежутка времени, необходимо еще раз нажать на кнопку скачивания архива рядом с полем ввода времени. После этого будет запущена задача по формированию запрашиваемого куска архива. 

По завершению, статус сменится на «Готово» и появится ссылка на скачивание архива.

8. Помощь
В этом разделе можно увидеть контактные данные службы поддержки и оставить обращение.